Radom dn. 21 sierpnia 2025 r.

WT.222.**691**.2025.AP

W związku z otrzymanymi pytaniami do części I postępowania nr 04/08/25/R na „Dostawę nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu wyjaśnia;

**Pytanie nr 1.**

Czy zapis w OPZ dotyczący zamkniętej stalowej osi odnosi się wyłącznie do pojemników dwukołowych o pojemności 240l?

**Odpowiedź na pytanie nr 1.**

TAK – powyższy parametr dotyczy pojemników o pojemności 240l.

**Pytanie nr 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojemników dwukołowych o pojemności 240l z przelotową osią stalową, domkniętą przez ścianę felgi koła?

**Odpowiedź na pytanie nr 2.**

TAK – Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 3.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu wymogiem aby pojemniki były wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) z domieszką regranulatu?

**Odpowiedź na pytanie nr 3.**

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania domieszki regranulatu. Pojemniki muszą być wykonane zgodnie z normą EN-840 oraz posiadać certyfikat jakości RAL GZ 951/1 lub równoznaczny.

**Pytanie nr 4.**

Czy Zamawiający dla czarnych pojemników dopuszcza kolor antracytowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 4.**

TAK – Zamawiający dopuszcza zamiast koloru czarnego kolor antracytowy.